(module SW_B3F-4055 (layer F.Cu) (tedit 62F9B7A8)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -3.325 -7.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SW_B3F-4055 (at 0.485 7.135 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -6.25 -2.5) (size 1.875 1.875) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.875 1.875) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.875 1.875) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.875 1.875) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 0.0 -4.5) (size 1.85 1.85) (drill 1.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 0.0 4.5) (size 1.85 1.85) (drill 1.85) (layers *.Cu *.Mask))
)