(module Button_Switch_Keyboard:SW_Cherry_MX_1.00u_PCB (layer F.Cu) (tedit 5A02FE24)
  (descr "Cherry MX keyswitch, 1.00u, PCB mount, http://cherryamericas.com/wp-content/uploads/2014/12/mx_cat.pdf")
  (tags "Cherry MX keyswitch 1.00u PCB")
  (fp_text reference REF** (at -2.54 -2.794) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SW_Cherry_MX_1.00u_PCB (at -2.54 12.954) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at -2.54 -2.794) (layer F.Fab))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 2.54 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -7.62 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -2.54 5.08) (size 4 4) (drill 4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -6.35 2.54) (size 2.2 2.2) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.2 2.2) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Button_Switch_Keyboard.3dshapes/SW_Cherry_MX_1.00u_PCB.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
