(module SW_DS04-254-2-01BK-SMT (layer F.Cu) (tedit 65A28DAE)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.175 -2.885 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SW_DS04-254-2-01BK-SMT (at 10.97 2.885 0) (layer F.Fab))
  (pad 1A smd rect (at -4.45 0.0) (size 1.5 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1B smd rect (at 4.45 0.0 180.0) (size 1.5 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)