(module SW_GDH08S04 (layer F.Cu) (tedit 647C2EE0)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.715 -5.835) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SW_GDH08S04 (at 1.095 5.835) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -4.445 3.795) (size 0.76 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.175 3.795) (size 0.76 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.905 3.795) (size 0.76 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.635 3.795) (size 0.76 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.635 3.795) (size 0.76 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.905 3.795) (size 0.76 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.175 3.795) (size 0.76 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 4.445 3.795) (size 0.76 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 4.445 -3.795) (size 0.76 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 3.175 -3.795) (size 0.76 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.905 -3.795) (size 0.76 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.635 -3.795) (size 0.76 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.635 -3.795) (size 0.76 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -1.905 -3.795) (size 0.76 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -3.175 -3.795) (size 0.76 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -4.445 -3.795) (size 0.76 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
