(module SW_PCM12SMTR (layer F.Cu) (tedit 661A946E)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.635 -4.699 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SW_PCM12SMTR (at 5.588 4.191 0) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at -1.5 0.0) (size 0.9 0.9) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 1.5 0.0) (size 0.9 0.9) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 -1.75) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -2.25 -1.75) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 2.25 -1.75) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 smd rect (at -3.65 0.965) (size 1.0 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S3 smd rect (at 3.65 0.965) (size 1.0 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S1 smd rect (at -3.65 -0.965) (size 1.0 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S4 smd rect (at 3.65 -0.965) (size 1.0 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)