(module Button_Switch_THT:SW_PUSH_6mm_H5mm (layer F.Cu) (tedit 63354F9C)
  (descr "tactile push button, 6x6mm e.g. PHAP33xx series, height=5mm")
  (tags "tact sw push 6mm")
  (fp_text reference REF** (at 3.25 -2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SW_PUSH_6mm_H5mm (at 3.75 6.7) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 3.25 2.25) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 6.5 0 90) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 6.5 4.5 90) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 4.5 90) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Button_Switch_THT.3dshapes/SW_PUSH_6mm_H5mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
