(module Button_Switch_SMD:SW_Push_1P1T_NO_CK_KMR2 (layer F.Cu) (tedit 62FF96EB)
  (descr "CK components KMR2 tactile switch http://www.ckswitches.com/media/1479/kmr2.pdf")
  (tags "tactile switch kmr2")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.25) (layer F.SilkS))
  (pad 2 smd rect (at 2.1 0.885) (size 0.9 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 0 smd rect (at 3.375 -1) (size 1.45 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.1 0.885) (size 0.9 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 0 smd rect (at -3.375 -1) (size 1.45 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Button_Switch_SMD.3dshapes/SW_Push_1P1T_NO_CK_KMR2.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
