(module SW_TL3315NF100Q (layer F.Cu) (tedit 63A45A86)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.423) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SW_TL3315NF100Q (at 0 3.81) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd custom (at 2.23 -1.75) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 0.145 0.35) (xy -0.355 0.35) (xy -0.355 -0.35) (xy 0.145 -0.35) (xy 0.145 -0.55)
         (xy 0.345 -0.55) (xy 0.345 0.55) (xy 0.145 0.55)) (width 0.01))
    ))
  (pad 1 smd custom (at -2.23 -1.75) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.145 0.55) (xy -0.345 0.55) (xy -0.345 -0.55) (xy -0.145 -0.55) (xy -0.145 -0.35)
         (xy 0.355 -0.35) (xy 0.355 0.35) (xy -0.145 0.35)) (width 0.01))
    ))
  (pad 3 smd custom (at -2.23 1.75) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.145 0.55) (xy -0.345 0.55) (xy -0.345 -0.55) (xy -0.145 -0.55) (xy -0.145 -0.35)
         (xy 0.355 -0.35) (xy 0.355 0.35) (xy -0.145 0.35)) (width 0.01))
    ))
  (pad 4 smd custom (at 2.23 1.75) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 0.145 0.35) (xy -0.355 0.35) (xy -0.355 -0.35) (xy 0.145 -0.35) (xy 0.145 -0.55)
         (xy 0.345 -0.55) (xy 0.345 0.55) (xy 0.145 0.55)) (width 0.01))
    ))
)
