(module SW_TL3330AF260QG (layer F.Cu) (tedit 657272DC)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.635 -5.969 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SW_TL3330AF260QG (at 9.144 -3.429 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.1 -0.885) (size 0.9 1.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 2.1 -0.885) (size 0.9 1.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S1 smd rect (at -3.375 1.0) (size 1.45 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 smd rect (at 3.375 1.0) (size 1.45 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)