(footprint SW_TL59NF160Q (layer F.Cu) (tedit 65D12B45)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.369 -4.985 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SW_TL59NF160Q (at 4.711 4.985 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -2.5 0.0) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0.0) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)