(module SW_TL6340AF160Q (layer F.Cu) (tedit 65ED4792)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.7 4.565 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SW_TL6340AF160Q (at 7.05 6.205 0) (layer F.Fab))
  (pad SH1 thru_hole circle (at -1.825 0.0) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu))
  (pad SH2 thru_hole circle (at 1.825 0.0) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu))
  (pad 1 smd rect (at -1.4 1.35) (size 0.7 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 1.4 1.35) (size 0.7 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH3 smd rect (at 0.0 1.5) (size 1.4 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)