(module easyeda2kicad:WIRELM-SMD_SX1278S165SY-T-X1 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -11.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value WIRELM-SMD_SX1278S165SY-T-X1 (at 0 11.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 8.00 7.00 0.00) (size 2.50 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 8.00 5.00 0.00) (size 2.50 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 8.00 3.00 0.00) (size 2.50 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 8.00 1.00 0.00) (size 2.50 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 8.00 -1.00 0.00) (size 2.50 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 8.00 -3.00 0.00) (size 2.50 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 8.00 -5.00 0.00) (size 2.50 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 8.00 -7.00 0.00) (size 2.50 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -8.00 -7.00 0.00) (size 2.50 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -8.00 -5.00 0.00) (size 2.50 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -8.00 -3.00 0.00) (size 2.50 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -8.00 -1.00 0.00) (size 2.50 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -8.00 1.00 0.00) (size 2.50 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at -8.00 3.00 0.00) (size 2.50 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at -8.00 5.00 0.00) (size 2.50 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at -8.00 7.00 0.00) (size 2.50 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(fp_text user GND (at 3.50 7.50 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user ANT (at -6.00 -6.50 0.00) (layer F.SilkS))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SX1262S8S+T-X1/SX1262S8S+T-X1.3dshapes/WIRELM-SMD_L16.0-W16.0-H2.0-SX1278S165SY-T-X1.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)