(module easyeda2kicad:QFN-20_L4.0-W4.0-P0.45-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.8) (layer F.SilkS))
	(fp_text value QFN-20_L4.0-W4.0-P0.45-BL (at 0 5.8) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.95 1.80 0.00) (size 0.25 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.75 1.40 90.00) (size 0.60 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.35 0.35 90.00) (size 0.60 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.35 -0.75 90.00) (size 0.60 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 1.70 -1.60 90.00) (size 0.40 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.85 -1.80 180.00) (size 0.25 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.40 -1.80 180.00) (size 0.25 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -0.05 -1.80 180.00) (size 0.25 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -0.50 -1.80 180.00) (size 0.25 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -0.95 -1.80 180.00) (size 0.25 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -1.75 -1.58 -90.00) (size 0.25 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at -1.75 -1.13 -90.00) (size 0.25 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at -1.75 -0.68 -90.00) (size 0.25 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at -1.75 -0.23 -90.00) (size 0.25 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at -1.75 0.23 -90.00) (size 0.25 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd rect (at -1.75 0.68 -90.00) (size 0.25 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 19 smd rect (at -1.75 1.13 -90.00) (size 0.25 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 20 smd rect (at -1.75 1.58 -90.00) (size 0.25 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd custom (at -0.05 1.25 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.3 1.01)(xy 0.3 1.01)(xy 0.3 -1.24)(xy -1.0 -1.24)(xy -1.0 -0.24)(xy -0.3 -0.24)(xy -0.3 1.01)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 3 smd rect (at 0.85 1.70 -90.00) (size 1.20 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SY6926QYC/SY6926QYC.3dshapes/QFN-20_L4.0-W4.0-H0.7-P0.45-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.050 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)