(module "SYBP92" (layer F.Cu)
  (descr "TT1423_7.87x6.35")
  (tags "Filter")
  (attr smd)
  (fp_text reference FL** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SYBP92" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.290 2.985 0) (size 1.520 1.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 2.985 0) (size 1.520 1.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.290 2.985 0) (size 1.520 1.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.290 -2.985 0) (size 1.520 1.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.000 -2.985 0) (size 1.520 1.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.290 -2.985 0) (size 1.520 1.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SYBP-92+.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
