(module easyeda2kicad:TO-39_4P-BD9.2-P2.54-D0.5-TR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.8) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-39_4P-BD9.2-P2.54-D0.5-TR (at 0 5.8) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 thru_hole circle (at -1.80 -1.80 45.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -1.80 1.80 45.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at 1.80 1.80 45.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at 1.80 -1.80 45.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SYP20-CO2-A/SYP20-CO2-A.3dshapes/TO-39_4P-BD9.2-P2.54-D0.5-TR.wrl"
		(offset (xyz 0.350 -0.000 3.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)