(module "Seeeduino XIAO-MOUDLE14P-2.54-21X17.8MM" (layer F.Cu) (tedit 5EA16CE1)
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 9.3345 -21.7805) (layer F.SilkS))
  (fp_text value >VALUE (at 8.89 -10.795) (layer F.SilkS))
  (pad 14 smd oval (at 16.99768 -18.11782) (size 2.74828 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at 16.99768 -15.57782) (size 2.74828 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at 16.99768 -13.03782) (size 2.74828 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at 16.99768 -10.49782) (size 2.74828 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at 16.99768 -7.95782) (size 2.74828 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at 16.99768 -5.41782) (size 2.74828 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at 16.99768 -2.87782) (size 2.74828 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at 0.83312 -2.87782) (size 2.74828 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 0.83312 -5.41782) (size 2.74828 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 0.83312 -7.95782) (size 2.74828 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 0.83312 -10.49782) (size 2.74828 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 0.83312 -13.03782) (size 2.74828 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 0.83312 -15.57782) (size 2.74828 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd oval (at 0.83312 -18.11782) (size 2.74828 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd oval (at 7.7 -1.8 90) (size 2.032 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd oval (at 10.25 -1.8 90) (size 2.032 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd circle (at 7.698803 -18.804187 90) (size 1.143 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd circle (at 10.238803 -18.804187 90) (size 1.143 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd circle (at 7.698803 -16.264187 90) (size 1.143 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd circle (at 10.238803 -16.264187 90) (size 1.143 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
