(module easyeda2kicad:OSC-SMD_6P-L7.0-W5.0-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.8) (layer F.SilkS))
	(fp_text value OSC-SMD_6P-L7.0-W5.0-BL-EP (at 0 5.8) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -2.54 1.80 0.00) (size 1.60 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 1.80 0.00) (size 1.60 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 2.54 1.80 0.00) (size 1.60 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 2.54 -1.80 0.00) (size 1.60 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.00 -1.80 0.00) (size 1.60 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -2.54 -1.80 0.00) (size 1.60 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.80 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SiT9102AI-18FH33E133.33300/SiT9102AI-18FH33E133.33300.3dshapes/OSC-SMD_6P-L7.0-W5.0-BL-EP.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)