(module easyeda2kicad:CAP-SMD_L3.5-W2.8-R-RD (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CAP-SMD_L3.5-W2.8-R-RD (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 1.90 0.00 0.00) (size 1.90 2.38) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -1.90 0.00 0.00) (size 1.90 2.38) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/T491B106K016AT/T491B106K016AT.3dshapes/CASE-B_L3.5-W2.8-H1.9.wrl"
		(offset (xyz -0.430 -1.270 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)