(module "T9GV2L1412" (layer F.Cu)
  (descr "T9GV2L14-12")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 5.080 11.43) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 5.080 11.43) (layer F.Fab))
  (fp_text value "T9GV2L1412" (at 5.080 11.43) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10.160 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 13.970 12.7) (size 3.150 3.150) (drill 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.810 15.24) (size 3.150 3.150) (drill 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.810 22.86) (size 3.150 3.150) (drill 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model T9GV2L14-12.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
