(module easyeda2kicad:HSOP-16_L13.5-W6.4-P1.00-LS9.6-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.55) (layer F.SilkS))
	(fp_text value HSOP-16_L13.5-W6.4-P1.00-LS9.6-BL-EP (at 0 8.55) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 16 smd oval (at -5.50 -4.55 180.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd oval (at -4.50 -4.55 180.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd oval (at -3.50 -4.55 180.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd oval (at -2.50 -4.55 180.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd oval (at 2.50 -4.55 180.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd oval (at 3.50 -4.55 180.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd oval (at 4.50 -4.55 180.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd oval (at 5.50 -4.55 180.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at 5.50 4.55 180.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at 4.50 4.55 180.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 3.50 4.55 180.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 2.50 4.55 180.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at -2.50 4.55 180.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at -3.50 4.55 180.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -4.50 4.55 180.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd oval (at -5.50 4.55 180.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 0 smd rect (at 0.00 4.55 180.00) (size 3.80 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 0 smd rect (at 0.00 -4.55 180.00) (size 3.80 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TB6559FG(O,8,EL)/TB6559FG(O,8,EL).3dshapes/HSOP-16_L13.5-W6.4-P1.00-LS9.6-BL-EP.wrl"
		(offset (xyz -0.000 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)