(module easyeda2kicad:HZIP25-P-1.0_TB6600HG (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value HZIP25-P-1.0_TB6600HG (at 0 6.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -12.00 2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 2 thru_hole rect (at -11.00 -2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 3 thru_hole rect (at -10.00 2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 4 thru_hole rect (at -9.00 -2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 5 thru_hole rect (at -8.00 2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 6 thru_hole rect (at -7.00 -2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 7 thru_hole rect (at -6.00 2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 8 thru_hole rect (at -5.00 -2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 9 thru_hole rect (at -4.00 2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 10 thru_hole rect (at -3.00 -2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 11 thru_hole rect (at -2.00 2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 12 thru_hole rect (at -1.00 -2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 13 thru_hole rect (at 0.00 2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 14 thru_hole rect (at 1.00 -2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 15 thru_hole rect (at 2.00 2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 16 thru_hole rect (at 3.00 -2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 17 thru_hole rect (at 4.00 2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 18 thru_hole rect (at 5.00 -2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 19 thru_hole rect (at 6.00 2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 20 thru_hole rect (at 7.00 -2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 21 thru_hole rect (at 8.00 2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 22 thru_hole rect (at 9.00 -2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 23 thru_hole rect (at 10.00 2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 25 thru_hole rect (at 12.00 2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 24 thru_hole rect (at 11.00 -2.00 90.00) (size 2.29 1.27) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TB6600HG(O)/TB6600HG(O).3dshapes/HZIP25-P-1.0_TB6600HG.wrl"
		(offset (xyz 0.000 2.000 3.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)