(module "TB6643KQ" (layer F.Cu)
  (descr "TB6643KQ-3")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 7.620 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 7.620 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TB6643KQ" (at 7.620 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.575 1.575) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.575 1.575) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.080 -0) (size 1.575 1.575) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.620 -0) (size 1.575 1.575) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.160 -0) (size 1.575 1.575) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.700 -0) (size 1.575 1.575) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 15.240 -0) (size 1.575 1.575) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (model TB6643KQ.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
