(module TAG-CONNECT_TC2050-IDC-NL (layer F.Cu) (tedit 63D6E31F)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.08 -5.349) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0.28 1.97) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd circle (at 0 0 270) (size 0.787 0.787) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd circle (at 0 1.27 270) (size 0.787 0.787) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 smd circle (at 0 2.54 270) (size 0.787 0.787) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 smd circle (at 0 3.81 270) (size 0.787 0.787) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 5 smd circle (at 0 5.08 270) (size 0.787 0.787) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 smd circle (at 1.27 5.08 90) (size 0.787 0.787) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 7 smd circle (at 1.27 3.81 90) (size 0.787 0.787) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 8 smd circle (at 1.27 2.54 90) (size 0.787 0.787) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 9 smd circle (at 1.27 1.27 90) (size 0.787 0.787) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 10 smd circle (at 1.27 0 90) (size 0.787 0.787) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 1.65 6.35) (size 0.991 0.991) (drill 0.991) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -0.38 6.35) (size 0.991 0.991) (drill 0.991) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 0.635 -1.27) (size 0.991 0.991) (drill 0.991) (layers *.Cu *.Mask))
)
