(module TCRT5000 (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 2.75 1.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TCRT5000_VIS (at 2.75 1.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.4986 1.4986) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.499999 0) (size 1.4986 1.4986) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.4986 1.4986) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 5.499999 2.54) (size 1.4986 1.4986) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.75 -0.629999) (size 2.4892 2.4892) (drill 2.4892) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.75 3.169999) (size 2.4892 2.4892) (drill 2.4892) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 np_thru_hole circle (at -1.900001 3.72) (size 0.9906 0.9906) (drill 0.9906) (layers))
)
