(module easyeda2kicad:OPTO-TH_TCRT5000 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.27) (layer F.SilkS))
	(fp_text value OPTO-TH_TCRT5000 (at 0 5.27) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at 2.75 -1.27 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 2 thru_hole circle (at 2.75 1.27 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 4 thru_hole circle (at -2.75 -1.27 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 3 thru_hole circle (at -2.75 1.27 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad "" thru_hole circle (at -4.65 2.45) (size 1.00 1.00) (drill 1.00) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 0.00 -1.90) (size 2.50 2.50) (drill 2.50) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 0.00 1.90) (size 2.50 2.50) (drill 2.50) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TCRT5000/TCRT5000.3dshapes/OPTO-TH_TCRT5000.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)