(module easyeda2kicad:DIP-18_L23.0-W6.5-P2.54-LS7.6-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.8100000000000005) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DIP-18_L23.0-W6.5-P2.54-LS7.6-BL (at 0 7.8100000000000005) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 16 thru_hole oval (at -5.08 -3.81 90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 15 thru_hole oval (at -2.54 -3.81 90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 14 thru_hole oval (at 0.00 -3.81 90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 13 thru_hole oval (at 2.54 -3.81 90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 12 thru_hole oval (at 5.08 -3.81 90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 11 thru_hole oval (at 7.62 -3.81 90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 10 thru_hole oval (at 10.16 -3.81 90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 9 thru_hole oval (at 10.16 3.81 90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 17 thru_hole oval (at -7.62 -3.81 90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 18 thru_hole oval (at -10.16 -3.81 90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 8 thru_hole oval (at 7.62 3.81 90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 7 thru_hole oval (at 5.08 3.81 90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 6 thru_hole oval (at 2.54 3.81 90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 5 thru_hole oval (at 0.00 3.81 90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 4 thru_hole oval (at -2.54 3.81 90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 3 thru_hole oval (at -5.08 3.81 90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 2 thru_hole oval (at -7.62 3.81 90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 1 thru_hole rect (at -10.16 3.81 90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TD62783APG(O.J.S)/TD62783APG(O.J.S).3dshapes/DIP-18_L23.0-W6.5-H3.5-LS7.62-P2.54.wrl"
		(offset (xyz -0.040 -0.150 3.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)