(module "TEN32410WIN" (layer F.Cu)
  (descr "TEN 3WIN_S")
  (tags "Power Supply")
  (fp_text reference PS** (at 11.400 -7.385) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 11.400 -7.385) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TEN32410WIN" (at 11.400 -7.385) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.200 1.200) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.200 1.200) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 22.860 -0) (size 1.200 1.200) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 22.860 -15.24) (size 1.200 1.200) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 17.780 -15.24) (size 1.200 1.200) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 2.540 -15.24) (size 1.200 1.200) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 0.000 -15.24) (size 1.200 1.200) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (model TEN_3-2411WIN.stp
    (at (xyz 0.4488188826193 0.30157479714221 0.022834645012232))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
