(module TENSILITY_54-00167 (layer F.Cu) (tedit 64716DE5)
  (fp_text reference REF** (at 0 -5.9) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 54-00167 (at 0 7.475) (layer F.Fab))
  (pad 2 thru_hole oval (at -0.125 -0.2) (size 2.6 5.2) (drill oval 0.8 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at 6.125 -0.2) (size 2.6 5.2) (drill oval 0.8 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 3.125 4.6) (size 5.2 2.6) (drill oval 3 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
