(module TENSILITY_54-00285 (layer F.Cu) (tedit 6978D7FB)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.595 -8.015 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TENSILITY_54-00285 (at 5.66 -6.515 0) (layer F.Fab))
  (pad S2 thru_hole oval (at 4.97 -0.38) (size 1.1 2.5) (drill oval 0.6 2.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B12 smd rect (at -3.0 -4.46) (size 0.8 1.58) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B9 smd rect (at -1.8 -4.46) (size 0.8 1.58) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A5 smd rect (at -0.6 -4.46) (size 0.8 1.58) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A9 smd rect (at 1.8 -4.46) (size 0.8 1.58) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A12 smd rect (at 3.0 -4.46) (size 0.8 1.58) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -2.5 0.0) (size 1.2 1.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 2.5 0.0) (size 1.2 1.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B5 smd rect (at 0.6 -4.46) (size 0.8 1.58) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.97 -0.38) (size 1.1 2.5) (drill oval 0.6 2.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at 6.0 1.4) (layer F.Fab))
)