(module TE_1-1337445-0 (layer F.Cu) (tedit 636309F4)
  (fp_text reference REF** (at -2.058705 -7.502515) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TE_1-1337445-0 (at 0 7.366) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.05 -5.05) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.05 -5.05) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.05 5.05) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.05 5.05) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
