(module TE_1-1419130-2 (layer F.Cu) (tedit 67E3001D)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.63564 -6.99205 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TE_1-1419130-2 (at 5.08365 8.260885 0) (layer F.Fab))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 5.08) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 5.08) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -2.54) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 -5.08) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)