(module TE_1-1470108-2 (layer F.Cu) (tedit 62449978)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.175 -8.335 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TE_1-1470108-2 (at 5.89 4.665 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.0 0.0) (size 1.05 1.05) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.0 2.0) (size 1.05 1.05) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.007 0.0) (size 1.05 1.05) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.007 2.0) (size 1.05 1.05) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 4.013 0.0) (size 1.05 1.05) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 4.013 2.0) (size 1.05 1.05) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.02 0.0) (size 1.05 1.05) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 6.02 2.0) (size 1.05 1.05) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 8.026 0.0) (size 1.05 1.05) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 8.026 2.0) (size 1.05 1.05) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 10.033 0.0) (size 1.05 1.05) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 10.033 2.0) (size 1.05 1.05) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
)