(footprint TE_1-1761686-1 (layer F.Cu) (tedit 698C6FFE)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -8.62 -7.68 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TE_1-1761686-1 (at -2.905 5.04 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.0 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.0 -2.54) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 -2.54) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at 10.16 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at 10.16 -2.54) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at 12.7 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at 12.7 -2.54) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at 15.24 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at 15.24 -2.54) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at 17.78 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at 17.78 -2.54) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 thru_hole circle (at 20.32 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 thru_hole circle (at 20.32 -2.54) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 thru_hole circle (at 22.86 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 thru_hole circle (at 22.86 -2.54) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 thru_hole circle (at 25.4 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 thru_hole circle (at 25.4 -2.54) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 thru_hole circle (at 27.94 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 thru_hole circle (at 27.94 -2.54) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 thru_hole circle (at 30.48 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 thru_hole circle (at 30.48 -2.54) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 thru_hole circle (at 33.02 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 thru_hole circle (at 33.02 -2.54) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 thru_hole circle (at 35.56 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 thru_hole circle (at 35.56 -2.54) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 thru_hole circle (at 38.1 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 thru_hole circle (at 38.1 -2.54) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 thru_hole circle (at 40.64 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 thru_hole circle (at 40.64 -2.54) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)