(module TE_1734366-1 (layer F.Cu) (tedit 6369AC19)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.63622 -4.45354 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TE_1734366-1 (at 3.81319 6.99082 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.0 0.0) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0.0) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4.5 0.0) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.0 0.0) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH1 thru_hole circle (at -3.07 2.71) (size 3.316 3.316) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH2 thru_hole circle (at 10.07 2.71) (size 3.316 3.316) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
)