(module TE_1747981-1 (layer F.Cu) (tedit 6369AAA1)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -5.335365 -3.901095 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TE_1747981-1 (at -0.86064 11.54282 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 4.5 -0.76 90.0) (size 2.6 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 4.0 -0.76 90.0) (size 2.6 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 3.5 -0.76 90.0) (size 2.6 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 3.0 -0.76 90.0) (size 2.6 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 2.5 -0.76 90.0) (size 2.6 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 2.0 -0.76 90.0) (size 2.6 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 1.5 -0.76 90.0) (size 2.6 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 1.0 -0.76 90.0) (size 2.6 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 0.5 -0.76 90.0) (size 2.6 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 0.0 -0.76 90.0) (size 2.6 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at -0.5 -0.76 90.0) (size 2.6 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at -1.0 -0.76 90.0) (size 2.6 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at -1.5 -0.76 90.0) (size 2.6 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at -2.0 -0.76 90.0) (size 2.6 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd rect (at -2.5 -0.76 90.0) (size 2.6 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd rect (at -3.0 -0.76 90.0) (size 2.6 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd rect (at -3.5 -0.76 90.0) (size 2.6 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd rect (at -4.0 -0.76 90.0) (size 2.6 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 19 smd rect (at -4.5 -0.76 90.0) (size 2.6 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad S1 thru_hole oval (at -7.25 0.0) (size 1.7 3.4) (drill oval 0.9 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole oval (at -7.25 5.96) (size 1.5 3.0) (drill oval 0.9 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S3 thru_hole oval (at 7.25 0.0) (size 1.7 3.4) (drill oval 0.9 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S4 thru_hole oval (at 7.25 5.96) (size 1.5 3.0) (drill oval 0.9 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at 8.59 9.165) (layer F.Fab))
)