(module TE_1776275-2_Footprint (layer F.Cu) (tedit 63A2FE39)
  (fp_text reference REF** (at 1.905 -4.191) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.5 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
