(module TE_2-1761713-3 (layer F.Cu) (tedit 69243EFA)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -7.735 -6.23 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TE_2-1761713-3 (at -2.02 6.21 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -5.08 -1.27) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -1.27) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.0 -1.27) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 -1.27) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 -1.27) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -5.08 1.27) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at -2.54 1.27) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0.0 1.27) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at 2.54 1.27) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at 5.08 1.27) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)