(module TE_2173157-3 (layer F.Cu) (tedit 66E3A334)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.444085 -6.801655 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TE_2173157-3 (at 4.54002 -5.14393 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -2.15) (size 0.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -2.15) (size 0.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 0.0 -2.15) (size 0.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -2.15) (size 0.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -2.15) (size 0.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad S1 smd rect (at -3.075 -2.15) (size 1.75 1.3) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad S2 smd rect (at 3.075 -2.15) (size 1.75 1.3) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad S3 smd rect (at -2.075 -0.2) (size 2.25 2.3) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad S4 smd rect (at 2.075 -0.2) (size 2.25 2.3) (layers F.Cu F.Paste))
)