(module TE_282843-3 (layer F.Cu) (tedit 654B3C15)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -9.255 -6.389 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TE_282843-3 (at -3.921 5.861 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -10.16 0.0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.0 0.0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 0.0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)