(module TE_3-644456-8 (layer F.Cu) (tedit 639BBD87)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 1.057 -3.053 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TE_3-644456-8 (at 6.137 2.783 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.0 0.0) (size 1.37 1.37) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0.0) (size 1.37 1.37) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0.0) (size 1.37 1.37) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 0.0) (size 1.37 1.37) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.16 0.0) (size 1.37 1.37) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.7 0.0) (size 1.37 1.37) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 15.24 0.0) (size 1.37 1.37) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 17.78 0.0) (size 1.37 1.37) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
)