(module TE_4-2172079-2 (layer F.Cu) (tedit 64775B5B)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -5.809 -6.6982 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TE_4-2172079-2 (at 1.8348 23.0418 0) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at -7.5 -2.0) (size 2.35 2.35) (drill 2.35) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -7.5 2.0) (size 2.8 2.8) (drill 2.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 7.5 -2.0) (size 2.35 2.35) (drill 2.35) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 7.5 2.0) (size 2.8 2.8) (drill 2.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.77 -3.77) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.77 -3.77) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.77 -0.23) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.77 -0.23) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.0 -2.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole circle (at 0.0 2.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at 10.819 6.519) (layer F.Fab))
)