(module TE_5-146130-2 (layer F.Cu) (tedit 63699C05)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.46629 -5.50268 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TE_5-146130-2 (at 4.448985 6.631845 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at -2.54 -2.605 90.0) (size 3.56 1.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at -2.54 2.605 90.0) (size 3.56 1.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 0.0 -2.605 90.0) (size 3.56 1.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 0.0 2.605 90.0) (size 3.56 1.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 2.54 -2.605 90.0) (size 3.56 1.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 2.54 2.605 90.0) (size 3.56 1.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)