(module TE_5-146282-6 (layer F.Cu) (tedit 639BBFF1)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 1.105 -3.055 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TE_5-146282-6 (at 6.185 2.785 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.0 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.16 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.7 0.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
)