(module TE_5-5530843-0 (layer F.Cu) (tedit 67BF3442)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -13.077 -6.5586 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TE_5-5530843-0 (at -7.362 6.5586 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -11.43 2.4257) (size 1.6383 1.6383) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 -2.4257) (size 1.6383 1.6383) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -8.89 2.4257) (size 1.6383 1.6383) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -8.89 -2.4257) (size 1.6383 1.6383) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at -6.35 2.4257) (size 1.6383 1.6383) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -6.35 -2.4257) (size 1.6383 1.6383) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at -3.81 2.4257) (size 1.6383 1.6383) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at -3.81 -2.4257) (size 1.6383 1.6383) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at -1.27 2.4257) (size 1.6383 1.6383) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 -2.4257) (size 1.6383 1.6383) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at 1.27 2.4257) (size 1.6383 1.6383) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at 1.27 -2.4257) (size 1.6383 1.6383) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at 3.81 2.4257) (size 1.6383 1.6383) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at 3.81 -2.4257) (size 1.6383 1.6383) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at 6.35 2.4257) (size 1.6383 1.6383) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at 6.35 -2.4257) (size 1.6383 1.6383) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 thru_hole circle (at 8.89 2.4257) (size 1.6383 1.6383) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 thru_hole circle (at 8.89 -2.4257) (size 1.6383 1.6383) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 thru_hole circle (at 11.43 2.4257) (size 1.6383 1.6383) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 thru_hole circle (at 11.43 -2.4257) (size 1.6383 1.6383) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)