(module TE_5406533-1 (layer F.Cu) (tedit 627BBEF6)
  (fp_text reference REF** (at 0 -8.255) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TE_5406533-1 (at -0.24602 8.88697) (layer F.Fab))
  (fp_text user + (at 3.93714 -4.25515) (layer F.SilkS))
  (fp_text user + (at -7.50293 -4.26064) (layer F.SilkS))
  (fp_text user - (at 6.48504 -4.38744) (layer F.SilkS))
  (fp_text user - (at -4.95534 -4.25701) (layer F.SilkS))
  (pad None thru_hole circle (at 6.35 2.54) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at -6.35 2.54) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -3.56 -1.78) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -1.52 -1.78) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.52 -1.78) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.56 -1.78) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -0.5 0) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.54 0) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 3.58 0) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -6.86 -6.6) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -4.57 -6.6) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 6.86 -6.6) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 4.57 -6.6) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
)
