(module TE_5787617-4 (layer F.Cu) (tedit 645B0E33)
  (fp_text reference REF** (at -3.17678 -8.25966) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TE_5787617-4 (at 1.27156 11.44402) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.5 -5.33) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1 -5.33) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1 -5.33) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.5 -5.33) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.5 -2.71) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -1 -2.71) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 1 -2.71) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 3.5 -2.71) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole circle (at -6.57 -5.68) (size 3.316 3.316) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole circle (at -6.57 0) (size 3.316 3.316) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S4 thru_hole circle (at 6.57 0) (size 3.316 3.316) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S3 thru_hole circle (at 6.57 -5.68) (size 3.316 3.316) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
)
