(module TE_640452-5 (layer F.Cu) (tedit 645AEA90)
  (fp_text reference REF** (at 0.05 -3.7) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TE_640452-5 (at 0.05 3.75) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -5.08 0) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
)
