(module TE_9-146281-0 (layer F.Cu) (tedit 636899BE)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 2.900765 -2.693435 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TE_9-146281-0 (at 9.729135 2.639585 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.0 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.16 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.7 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 15.24 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 17.78 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 20.32 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 22.86 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 25.4 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 27.94 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 30.48 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 33.02 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 35.56 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 38.1 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 40.64 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 43.18 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 45.72 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 48.26 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 50.8 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 53.34 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 55.88 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 58.42 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 60.96 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 63.5 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 66.04 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 68.58 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 71.12 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 73.66 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 76.2 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 78.74 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 81.28 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 83.82 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 86.36 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 88.9 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 91.44 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 93.98 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at 96.52 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at 99.06 0.0) (size 1.388 1.388) (drill 0.88) (layers *.Cu *.Mask))
)