(footprint TE_CONSMA003.062 (layer F.Cu) (tedit 69401EC5)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.04 -6.58 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TE_CONSMA003.062 (at 5.945 -5.11 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at -2.54 -2.03) (size 1.52 4.06) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at 0.0 -2.03) (size 1.52 4.06) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 2.54 -2.03) (size 1.52 4.06) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -2.54 -2.03) (size 1.52 4.06) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 2.54 -2.03) (size 1.52 4.06) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)