(module TE_MS583730BA01-50 (layer F.Cu) (tedit 64FD89AD)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.38133 -2.465922 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TE_MS583730BA01-50 (at 3.58698 2.365885 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.0 -1.0) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -1.0 1.0) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 1.0 1.0) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 1.0 -1.0) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)